     自动配对有三种做法:

                            1.定义特殊的广播报文，host端扫描到这个报文通知系统，向遥控器发起配对请求。这种体验较好，但需要host端修改蓝牙芯片驱动支持。

　　　　　　　　　　　2.用红外码触发。系统收到这个码值后，扫描自家的遥控器发起配对。这种体验较好，遥控器带红外功能。

　　　　　　　　　　　3.恢复出厂设置后，设备开机进入配对状态。配对成功才能进入电视界面。这种体验较差，不需要特别支持。